Vrh obrasca

**Pitanje 1**

Tekst pitanja

Dva najčešće korištena komunikacijska medija u SCADA sustavima danas su:

Select one:

a. niti jedan odgovor od ponuđenih

b. satelitske veze i radio veze

c. fiksne telefonske linije i radio veze

d. radio veze i optički kabeli Točno

Povratna informacija

The correct answer is: radio veze i optički kabeli.

**Pitanje 2**

Točno

Mark 1,00 out of 1,00

Flag question

Tekst pitanja

Najniža hijerarhijska razina upravljanja elektroenergetskim objektom je:

Select one:

a. lokalno upravljanje Točno

b. daljinsko upravljanje

c. centralno upravljanje

d. niti jedan odgovor od ponuđenih

Povratna informacija

The correct answer is: lokalno upravljanje.

**Pitanje 3**

Točno

Mark 1,00 out of 1,00

Flag question

Tekst pitanja

Rezolucija 8-bitnog A/D pretvornika mjernog opsega 10 V je:

Select one:

a. 40 mV Točno

b. niti jedan odgovor od ponuđenih

c. 0,04 %

d. 1,25 V

Povratna informacija

The correct answer is: 40 mV.

**Pitanje 4**

Točno

Mark 1,00 out of 1,00

Flag question

Tekst pitanja

Tri osnovna elementa SCADA sustava su:

Select one:

a. niti jedan odgovor od ponuđenih

b. osjetnici, procesno sučelje i RTU

c. MTU, RTU i komunikacijski sustav Točno

d. PLC, PC računalo i LAN

Povratna informacija

The correct answer is: MTU, RTU i komunikacijski sustav.

**Pitanje 5**

Točno

Mark 1,00 out of 1,00

Flag question

Tekst pitanja

Lokalno automatsko (LA) upravljanje omogućeno je:

Select one:

a. korištenjem programibilnih upravljačkih jedinica Točno

b. odvajanjem signalnog i komandnog napona

c. niti jedan odgovor nije točan

d. prikupljanjem svih signala na centralnom mjestu

Povratna informacija

The correct answer is: korištenjem programibilnih upravljačkih jedinica.

**Pitanje 6**

Točno

Mark 1,00 out of 1,00

Flag question

Tekst pitanja

PLC uređaji spadaju u kategoriju:

Select one:

a. niti jedan odgovor od ponuđenih

b. programibilne logike Točno

c. relejne logike

d. fiksno ožičene logike

Povratna informacija

The correct answer is: programibilne logike.

**Pitanje 7**

Točno

Mark 1,00 out of 1,00

Flag question

Tekst pitanja

CRC (Cyclic Redundancy Code) se koristi se za:

Select one:

a. otkrivanje greške u prijenosu paketa podataka Točno

b. sinkronizaciju podataka pri serijskoj komunikaciji

c. niti jedan odgovor od ponuđenih

d. kompresiju pri kodiranju digitalnih podataka

Povratna informacija

The correct answer is: otkrivanje greške u prijenosu paketa podataka.

**Pitanje 8**

Točno

Mark 1,00 out of 1,00

Flag question

Tekst pitanja

SCADA je kratica od:

Select one:

a. Small Computer Analog Digital Actuator

b. niti jedan odgovor od ponuđenih

c. Software Code Audio Digital Application

d. Supervisory Control And Data Acquisition Točno

Povratna informacija

The correct answer is: Supervisory Control And Data Acquisition.

**Pitanje 9**

Točno

Mark 1,00 out of 1,00

Flag question

Tekst pitanja

U elektroenergetskim SCADA sustavima za komunikaciju MTU-RTU koristi se:

Select one:

a. IEEE 802.3 protokol

b. FieldBus protokol

c. IEC 60870-5 protokol Točno

d. niti jedan odgovor od ponuđenih

Povratna informacija

The correct answer is: IEC 60870-5 protokol.

**Pitanje 10**

Točno

Mark 1,00 out of 1,00

Flag question

Tekst pitanja

Upotreba inteligentnih ("smart") osjetnika omogućuje:

Select one:

a. niti jedan odgovor od ponuđenih

b. povezivanje digitalnih signala različitih naponskih razina

c. povećanje odaljenosti između osjetnika korištenjem strujne petlje

d. smanjenje ožičenja u polju korištenjem komunikacijske sabirnice Točno